<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="BIT-C">
</package>
<package name="BIT-C-LOCK">
</package>
<package name="BIT-C-PRO">
</package>
<package name="BIT-C-PRO-LOCK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BIT-C">
<description>&lt;h3&gt;nullbits Bit-C&lt;/h3&gt;</description>
<pin name="D3/PD0*"/>
<pin name="D5/PC6*"/>
<pin name="D6/PD7*"/>
<pin name="D9/PB5*"/>
<pin name="D10/PB6*"/>
<pin name="D2/PD1"/>
<pin name="D4/PD4"/>
<pin name="D7/PE6"/>
<pin name="D8/PB4"/>
<pin name="D11/PB2"/>
<pin name="D12/PB3"/>
<pin name="D13/PB1"/>
<pin name="A0/PF7"/>
<pin name="A1/PF6"/>
<pin name="A2/PF5"/>
<pin name="A3/PF4"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND0" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="RAW/NC" direction="pwr"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="RXI/PD2"/>
<pin name="TXO/PD3"/>
<pin name="+5V" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="BIT-C-PRO">
<description>&lt;h3&gt;nullbits Bit-C&lt;/h3&gt;</description>
<pin name="D3/PD0*"/>
<pin name="D5/PC6*"/>
<pin name="D6/PD7*"/>
<pin name="D9/PB5*"/>
<pin name="D10/PB6*"/>
<pin name="D2/PD1"/>
<pin name="D4/PD4"/>
<pin name="D7/PE6"/>
<pin name="D8/PB4"/>
<pin name="D11/PB2"/>
<pin name="D12/PB3"/>
<pin name="D13/PB1"/>
<pin name="A0/PF7"/>
<pin name="A1/PF6"/>
<pin name="A2/PF5"/>
<pin name="A3/PF4"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND0" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="RAW/NC" direction="pwr"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="RXI/PD2"/>
<pin name="TXO/PD3"/>
<pin name="+5V" direction="pwr"/>
<pin name="E1"/>
<pin name="E2"/>
<pin name="E3"/>
<pin name="E4"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BIT-C" prefix="B">
<description>&lt;h3&gt;Bit-C Pro Micro &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Atmega32U4 compatible footprint.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=”https://nullbits.co/bit-c"&gt;nullbits.co/bit-c&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BIT-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BIT-C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D10/PB6*" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PD0*" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC6*" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PD7*" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PE6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8/PB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9/PB5*" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW/NC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI/PD2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO/PD3" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LOCK" package="BIT-C-LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D10/PB6*" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PD0*" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC6*" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PD7*" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PE6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8/PB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9/PB5*" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW/NC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI/PD2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO/PD3" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BIT-C-PRO" prefix="B">
<description>&lt;h3&gt;Bit-C Pro Micro &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Atmega32U4 compatible footprint.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=”https://nullbits.co/bit-c"&gt;nullbits.co/bit-c&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BIT-C-PRO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BIT-C-PRO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D10/PB6*" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PD0*" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC6*" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PD7*" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PE6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8/PB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9/PB5*" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="E4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW/NC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI/PD2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO/PD3" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LOCK" package="BIT-C-PRO-LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D10/PB6*" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PD0*" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC6*" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PD7*" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PE6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8/PB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9/PB5*" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="E4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RAW/NC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXI/PD2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXO/PD3" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
